|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamma Almaty» — Главная **TOO “GAMMA-ALMATY”**  Тел/Whats App: 8 (705) 163 07 69; Email: [gamma\_almaty@mail.ru](mailto:gamma_almaty@mail.ru); www.gamma-almaty.kz | | | | | | | | | | | | |
| **GYM-QT3 Автоматизированная гидравлическая линия** | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование | Фото | | | Модель | | Кол-во | | Цена за у.е. | | Сумма | |
| 1 | Гидравлический пресс в комплекте |  | | | GYM-QT3 | | 1 | | 27370 | | 27370 | |
| Транспортер поддонов |  | | |
| Механизм подачи раствора на матрицу |  | | |
| Приемный стол |  | | |
| Гидроузел |  | | |
| Пульт управления с сенсорным экраном |  | | |
| Матрица на блок |  | | |
|  | Транспортерная лента |  | | | 7м | | 1 | |
| Штабелёр |  | | | GYM-QT3 | | 1 | |
| 2 | Запчасти и инструменты |  | | | GYM-QT3 | | 1 | | Бесплатно | | 0 | |
| 3 | Бетономешалка |  | | | JS500  (двухвальный) | | 1 | | 11960 | | 11960 | |
| 4 | Механизм для нанесения второго слоя на брусчатку |  | | | GYM-QT3 | | 1 | | (Для цветной брусчатки) | | 4370 | |
| Сумма | | | | | | |  | |  | | 43700 | |
| 5 | Дополнительная матрица на брусчатку |  | | | GYM-QT3 | | 1 | | 2484 | | 2484 | |
| 6 | Дополнительная матрица на блоки |  | | | GYM-QT3 | | 1 | | 2300 | | 2300 | |
| **Часть 2. Технические характеристики GYM-QT3 Автоматизированная гидравлическая линия** | | | | | | | | | | | | |
| Вибрация | | | | | | | Вибрация с давлением (Гидравлическая трансмиссия) | | | | | |
| Давление в гидросистеме | | | | | | | 12Мпа | | | | | |
| Частота вибраций | | | | | | | 2880-4300 в мин | | | | | |
| Один цикл | | | | | | | 15-18сек | | | | | |
| Инертные материалы | | | | | | | Щебень, песок, цемент, шлак, гравий, перлит и другие промышленные отходы. | | | | | |
| Количество инертных материалов на пустотелый блок | | | | | | | Цемент: 10%  Песок: 25-30%  Щебень: 50%  Шлак: 10%-15%  Вода: по технологии | | | | | |
| Необходимое количество рабочих | | | | | | | От 3 до 4 человек | | | | | |
| Количество необходимой территории | | | | | | | 2000-2500 м2 | | | | | |
| **Часть 3. Количество производимой продукции GYM-QT3 Автоматизированная гидравлическая линия** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | Размеры ( длина-ширина-высота) | Фото | | Время одного цикла (сек) | | За один цикл (штук) | | Производительность за один час | | Производительность за смену (10 часов) |
| Брусчатка | | | 200\*100\*60 |  | | 15-18 | | 12 | | 1800~2160 | | 18000~21600 |
| Сплитерный блок | | | 390\*190\*190 |  | | 15~18 | | 3 | | 450~540 | | 4500~5400 |
| **Часть 4. Транспортировка до г. Алматы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |