|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOO “GAMMA-ALMATY”**  Тел/Whats App: 8 (705) 163 07 69; Email: [gamma\_almaty@mail.ru](mailto:gamma_almaty@mail.ru); www.gamma-almaty.kz Gamma Almaty» — Главная | | | | | | | | | | | | | |
| **GYM-QT4 Автоматизированная гидравлическая линия** | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование | | Фото | | Модель | | Кол-во | Цена за у.е. | | | Сумма | |
| 1 | | Гидравлический пресс в комплекте | |  | | GYM-QT4 | | 1 | 30 590 | | | 30 590 | |
| Транспортер поддонов | |  | |
| Механизм подачи раствора на матрицу | |  | |
| Приемный стол | |  | |
| Гидроузел | |  | |
| Пульт управления с сенсорным экраном | |  | |
| Матрица на блок | |  | |
| Транспортерная лента | |  | | 7м | | 1 |
| Штабелёр | |  | | GYM-QT4 | | 1 |
| 2 | | Запчасти и инструменты | |  | | GYM-QT4 | | 1 | Бесплатно | | | 0 | |
| 3 | | Бетономешалка | |  | | JS500  (двухвальный) | | 1 | 11960 | | | 11960 | |
| 4 | | Механизм для нанесения второго слоя на брусчатку | |  | | GYM-QT4 | | 1 | (Для цветной брусчатки) | | | 5060 | |
| Сумма | | | | | | | |  |  | | | 47 610 | |
| 5 | Дополнительная матрица на брусчатку | |  | | GYM-QT4 | | | 1 | 2760 | | | 2760 | |
| 6 | Дополнительная матрица на блоки | |  | | GYM-QT4 | | | 1 | 2530 | | | 2530 | |
| **Часть 2. Технические характеристики GYM-QT4 Автоматизированная гидравлическая линия** | | | | | | | | | | | | | |
| Вибрация | | | | | | | | Вибрация с давлением (Гидравлическая трансмиссия) | | | | | |
| Давление в гидросистеме | | | | | | | | 12Мпа | | | | | |
| Частота вибраций | | | | | | | | 2880-4300 в мин | | | | | |
| Один цикл | | | | | | | | 15-18сек | | | | | |
| Инертные материалы | | | | | | | | Щебень, песок, цемент, шлак, гравий, перлит и другие промышленные отходы. | | | | | |
| Количество инертных материалов на пустотелый блок | | | | | | | | Цемент: 10%  Песок: 25-30%  Щебень: 50%  Шлак: 10%-15%  Вода: по технологии | | | | | |
| Необходимое количество рабочих | | | | | | | | От 3 до 5 человек | | | | | |
| Количество необходимой территории | | | | | | | | 3200-3800 м2 | | | | | |
| **Часть 3. Количество производимой продукции GYM-QT4 Автоматизированная гидравлическая линия** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | Размеры ( длина-ширина-высота) | | Фото | | Время одного цикла (сек) | | | За один цикл (штук) | Производительность за один час | | Производительность за смену (10 часов) |
| Брусчатка | | | 200\*100\*60 | |  | | 15-18 | | | 16 | 2400~2880 | | 24000~28800 |
| Сплитерный блок | | | 390\*190\*190 | |  | | 15~18 | | | 4 | 600~720 | | 6000~7200 |
| **Часть 4. Транспортировка до г. Алматы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |